**方太互动多媒体安装步骤**

1. 解压fotile.rar，到D盘（建议安装在D盘）

2. 确定“人体感应器”硬件设备已经安装成功

3. 配置感应器的COM口，为17口

4. 把“ 运行程序.exe ”和 “ ComWs.exe ”加到启动项